|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Название | Параметры | Норма |
| Окраска и отражение | |  | | --- | | Цвет помещения | | Отражение | | |  | | --- | | *окна ориентированы на юг:* - стены зеленовато-голубого или светло-голубого цвета; пол - зеленый;*окна ориентированы на север:*- стены светло-оранжевого или оранжево-желтого цвета; пол - красновато-оранжевый;*окна ориентированы на восток:* - стены желто-зеленого цвета;пол зеленый или красновато-оранжевый;*окна ориентированы на запад:* - стены желто-зеленого или голубовато-зеленого цвета; пол зеленый или красновато-оранжевый. | | 60 – 70% для стен 40…50%, для пола: около 30%. Для других поверхностей и рабочей мебели: 30…40%. | |
| Освещение | Освещение | при выполнении зрительных работ высокой точностиобщая освещенность должна составлять 300лк, а комбинированная - 750лкпри выполнении работ средней точности 200 и 300лк соответственно. |
| Параметры микроклимата | |  | | --- | | Температура | | Относительная владность воздуха | | Скорость перемещения воздушных масс | | |  | | --- | | 20 – 22 градуса зимой и 22-30 летом | | 40 -55% зимой и 50 – 65% летом | | 0 – 0.5 м/c | |
| Шум и вибрации | Шум | От 0 дБА до 55дБА |
| Излучение электромагнитное и ионизирующее | |  | | --- | | Рентгеновское излучение | | Ультрафиолетовое излучение | | |  | | --- | | 0-9 мкбэр/ч | | 0-100 мВт | |
| Эргономика | |  | | --- | | Стул | | Стол | | |  | | --- | | Устойчивость, возвышение над полом 40 – 60см | | Устойчивость, регулировка расстояние от глаз до экрана, 65 – 80 см высоты. | |
| Режим труда | Продолжительность | 2-3 часа в день с перерывами в 30-25 минут |